**Kalkulációs adatlap**

| **Gépmegnevezése, darabszám** | **Kért műszaki paraméter** | **Megajánlott gép, berendezés pontos megnevezése** | **Megajánlott műszaki paraméter** | **Megajánlott gép, berendezés nettó ajánlati ára (HUF)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. rész esetében  Targonca és teleszkópos rakodó gép | **Targonca**  leszállítva, üzembe helyezve  Gyártás éve 2017 vagy 2018  Műszaki paraméterek   * emelő kapacitás minimum 4400 kg- minimum 600mm súlypont távolsággal * Emelő oszlop duplex szabadkilátású * emelési magasság minimum 4,5 m * oszlop döntése előre/hátra min. 8/6 fok * oszlop magassága összecsukott állapotban 3095 mm * emelő oszlop alatti szabad hasmagasság legalább 150 mm * Fordulási sugár kisebb mint 3 m * Teljesítmény legalább 90 LE * Haladási sebesség min. 20 km/h * Erőátvételi rendszer legalább 2 sebességi fokozat * Fékrendszer Gondozásmentes fékrendszer * Villakocsi típusa FEM IV/A   Felszereltség   * Villahossz min. 1200 mm * Tolatásjelző * Teljes közúti világítás + 2 db első + 1 db hátsó munkalámpa * Tömör gumik elöl hátul * Biztonsági övvel szerelt * Kezelő testsúlyára állítható, biztonsági kezelő ülés * Karfás állítható gerinctámasz * Állítható kormányoszlop * 2 db visszapillantó tükör * OPSS-kezelő jelenlétét érzékelő rendszer * időjárásálló központi kijelző * Hidraulikus csillapítású bukókeret- * tehervédőrács * villa oldalmozgató * Magyar nyelvű kezelési útmutató * EC megfelelőségi nyilatkozat(CE minősítés) * Emelőgép napló   **Teleszkópos rakodógép**  Leszállítva, üzembe helyezve és forgalmi rendszámmal ellátva  Műszaki paraméterek   * Emelési teherbírás legalább 500 mm-re a villatövektől legalább 4000 kg * Emelési magasság min. 6,50 m   Felszereltség:   * Légkondícionált vezetőfülke * Légrugós vezetőülés * Kihelyezett hidraulika kör a gém végén gyorscsatlakozóval * Az összes menet-, és hidraulika funkció vezérlése egy joystick-kal * Automatikus hűtő tisztító rendszer * Munkalámpák a fülke tetején * Első/hátsó ablaktörlő * Komplett világítás elöl/hátul * Sárga villogó * Külső visszapillantó tükrök * Zárt fűthető kabin * Gémlengés csillapítás * Hátrameneteli hangjelzés * Raklapvilla hossza legalább 1200 mm + 1 m3 földvágóéles föld, kavics kanál * A gép felső súlyhatára villával együtt 8,5 tonna. * Motor teljesítmény: legalább 130 LE * Mind a 4 kerék kormányozható. * Sebességváltó típusa: fokozatmentes CVT |  |  | Targonca  ajánlatiára: nettó  …………. + ÁFA  Rakodó gép  ajánlati ára: nettó  …………. + ÁFA |
|  |  |  |  |  |